Pos.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis je	Betrag
			Einheit

		
		Schaltaktor KNX, 4fach, 16 A, REG	Übertrag:
		
	Schaltet mit bistabilen potenzialfreien Kontakten vier unabhängige 
	elektrische Verbraucher über den instabus KNX.  Eine manuelle 
	Betätigung am Gerät ist möglich. Der Schaltaktor KNX benötigt keine 
	zusätzliche Stromversorgung.
	
	Folgende Funktionen sind für jeden Ausgang getrennt einstellbar:
	
	-	Zeitfunktionen, An- und Ausschaltverzögerung
	-	Treppenlichtfunktion
	- Warnfunktion
	-	Szenenfunktion
	-	Logische Verknüpfung
	-	Statusrückmeldung
	-	Jalousiefunktion
	-	Schwellenwertfunktion
	-	Heizaktorfunktion
	-	Resetverhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr

	Ausgänge	4 potenzialfreie Kontakte

	Nennstrom	16 A

	Anschluss	Schraubklemmen 
		Laststromkreis	Für Leitungen bis 2,5 mm² 
		EIB / KNX	Busanschlussklemme

	Schutzart	IP 20, EN 60 529

	Montage	Hutschiene 35 mm, DIN EN 60 715

	Breite	REG 4 TE

	Hersteller	preussen automation 

	Typ	SwitchME 4 KNX

	Material: ..........	Lohn: ..........

					Übertrag: